**MÉRETSZÁMÍTÁS**

**a**

**Szentmártonkáta, Szúnyogos dűlő**

**útépítés engedélyezési tervéhez**

**I. ütem**

**0+125-1+977 km**

1./ Ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése és üzemeltetése

építés időtartama alatt

1 db 1 db

2./ Meglévő kiegyenlítő réteg felületének profilozása, tömörítése

0+125-1+977 km között

1852 m \* 4,5= 8334 m² 8334 m²

3./ Aszfalt kötőréteg építése 6 cm vtg.-ban AC-22 j. aszfaltból

1852 m \* 4,10 = 7593,2 m² \* 0,06= 455,6 m³ 455,6 m³

4./ Útpadka rendezése változó szélességben, szükséges föld

pótlásával, tömörítéssel trg. 95 % tömörségi fokra

1852\*1,0\*2= 3704 m² 3704 m²

5./ Útárok kialakítása, kikerülő föld elszállításával 10 km szállítási

távolságon belül

385 m\* 0,62= 238,7 m³ 238,7 m³

6./ Meglévő árok tisztítása, kikerülő föld elszállításával 10 km szállítási

távolságon belül

20 m \* 0,3= 6,0 m³ 6,0 m³

Kecskemét, 2019. június

 Kurucsai Pál

 KÉ-K/ -03-0094/ 2021

 mélyépítési mérnök

 . 6000 Kecskemét, Felsőszéktó 103/ 2

 Tel.: 06-20/804-91-44